void setup()

{

pinMode(13, OUTPUT);

}

void loop()

{for(int i=0;i<=5;i++)

{

digitalWrite(13, HIGH);

delay(500); // Wait for 500 millisecond(s)

digitalWrite(13, LOW);

delay(500); // Wait for 500 millisecond(s)

}

for(int i=0;i<=5;i++)

{

digitalWrite(13, HIGH);

delay(2000); // Wait for 2000 millisecond(s)

digitalWrite(13, LOW);

delay(2000); // Wait for 2000 millisecond(s)

}

}