int buttonstate=0;

void setup()

{

pinMode(2,INPUT);

punMode(13,OUTPUT);

}

Void loop()

{

Buttonstate = digitalRead(2);

If(buttonstate==HIGH)

{

digitalWrite(13,HIGH);

}

else

{

digitalWrite(13,LOW);

}

Delay(20);

}