# include EEPROM.h

Void setup ()

{

Int addr ,value;

Serial.begin(9600);

For(addr=0; addr<=1024; addr++)

{

EEPROM.write(addr,value);

}

For(addr=0; addr<=1024; addr++)

{

Serial.print(EEPROM.read(addr),Dec);

}

}